将升级包GSMMX-1.07.08-r2.upd拷贝到U盘，将U盘插入数控系统的U口，将机床按下急停确保安全，在系统上按下“系统”按键，选择“系统升级”选项回车，此时按下“启动升级按键”(F1)，会自动加载出升级包目录，按回车确定，等升级完成后会有系统提示，下电重启。